|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI****BROJ** | **KARAKTERISTIKA** | **MINIMALNI TENIČKI UVJETI ili jednako vrijedno** | **DA/NE** |
| **1.** | Vrsta uređaja | Osobno računalo ugrađeno u monitor – all in one računalo |  |
| **2.** | Operativni sustav | Microsoft Windows10 Pro 64 bit  |  |
| **3.** | CPU | Intel Core™ i5-8500 processor, up to 4.1 GHz Max. Turbo Frequency (3.0 GHz base frequency), 9 MB cache, 4 cores, 4 threads |  |
| **4.** | RAM | 8 GB non-ECC, DDR4 SDRAM, 2666 MT/s, SODIMM 2x4 GB, proširivo do 32 GB |  |
| **5.** | Matična ploča | Intel® Q370 |  |
| **6.** | Ekran | 23,8“ diagonal IPS widescreen WLED backlit anti-glare LCD,Tilt adjustments -5° do +20°Pivot 90°Vertikalno pomicanje min 100 mmResolution 1920 x 1080 (16:9)Viewing angle 178° x 178°Contrast ratio 1000 : 1 tipicalImage brightness 250 nits typicalPixel pitch 0.2475 mmWebcamera 2 MP |  |
| **7.** | Slotovi za proširenje | 1 - M.2 PCIe x1, 2 - M.2 PCIe x4 |  |
| **8.** | Hard disk | 256GB PCIe NVMe Solid State Drive, mogućnost ugradnje do tri diska, RAID |  |
| **9.** | Optička jedinica | Slim SATA DVD+/-RW |  |
| **10.** | Priključci | 6 - USB 3.1 (2 side, 4 rear)1 - USB type C1 – microphone in (side)1 – headphone jack (side)1 – power connector (rear)1 – RJ-45 (rear)1 – DisplayPort1 – HDMI1 – Čitač otiska prsta na kučištu računala |  |
| **11.** | Grafička kartica | Intel HD Graphics 630 |  |
| **12.** | Mrežna kartica | Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, Intel I219LM, WLAN 8265 ac 2x2 +BT 4.2 |  |
| **13.** | Tipkovnica | Tipkovnica od proizvođača računalaHR bez dvostrukih slovnih oznaka, dedicirane tipke za mute, javljanje i prekidanje poziva |  |
| **14.** | Miš | USB Optički s dvije tipke i scrollom |  |
| **15.** | Sound sistem | Integrated high-performance 2.0 speakersIntegrated microphoneStereo headphone jackMicrophone inStereo line out |  |
| **16.** | Kučište | Računalo ugrađeno u monitorNapajanje 180 W, 90% efficiency, active PFC |  |
| **17.** | Nadzor/upravljanje | Predinstalirani SW za upravljanje koji omogućuje dijagnostiku sistema, praćenje i izvještavanje o mogućim problemima u radu prije no što se ovi pojave, centralno instaliranje drivera i ažuriranje BIOS-a za sva računala u mreži bez potrebe fizičkog pristupa svakom računaluLock support |  |
| **18.** | Sigurnosni sustav | Integrirani sigurnosni čip na matičnoj ploči (sukladan TCG 2.0 standardu) |  |
| **19.** | Jamstvo | min. 3 godine on site (na lokaciji korisnika) jamstvo proizvođača. Naručitelj prijavljuje kvar u jamstvenom roku tijekom radnog vremena od 08 h do 17 h. Isporučitelj počinje otklanjati kvar izlaskom na lokaciju Naručitelja slijedeći radni dan od prijave kvara. |  |

Ponuditelj treba imati ovlašten servis za isporučena računala, mora imati status poslovnog partnera s proizvođačem računala (što se dokazuje potvrdom ureda proizvođača) i ustrojenu Help-desk službu s mogućnošću prijave kvara 0-24.